|  |
| --- |
| **Lokale:**  |
| Daglig ansvarlig leder |
| Adresse | Tlf. |
| **Arrangement** |
| Arrangement navn |
| Ansvarlig for arrangement |
| Adresse | Tlf. |
| **Driftsjournalen skal udfyldes forud for enhver benyttelse af lokaler, der er godkendt til mere end 150 personer****- Følgende brandsikringsforanstaltninger skal kontrolleres overholdt før og under benyttelse af lokalet -**Denne driftsjournal skal udfyldes alle de dage lokalet er i brug til andet end kirkelige handlinger - også selv om arrangementet er over flere dage. Journalerne skal opbevares i mindst 3 måneder og på forlangende fremvises til Brandvæsenet.Indvendige flugtveje er frie og ryddelige i hele deres bredde til terræn i det fri.Udvendige flugtveje er frie og ryddelige i hele deres bredde frem til gade, vej og frie åbne arealer.Flugtvejsdøre, -porte, -låger helt til det fri o.lign. kan passeres i flugtvejsretningen uden brug af nøgle eller særligt værktøj.Flugtvejsdøre og nødbelysning og/eller skilte er synlige.Branddøre og andre selvlukkende døres lukkefunktion er i orden, herunder at dørene lukker tætsluttende i fals og går i fastholdt indgreb.Opslag med angivelse af det maksimale tilladte personantal er anbragt på et for publikum synligt og let læseligt sted. Evt. angives dette på flugtvejs/ pladsfordelingsplan.En af brandmyndigheden godkendt flugtvejs- og pladsfordelingsplan, i overensstemmelse med lokalets aktuelle indretning, skal være ophængt synligt og iøjnefaldende ved adgangen til lokalet.Alle nødbelysningslamper (UD-lamper) incl. udgangs- og henvisningslamper / skilte er tændt.Alle lamper, der hører til panikbelysningen, tænder ved svigt i strømforsyningen til den normale belysning på gulv i lokalet og i flugtveje (inde som ude).Brandslukningsmateriellet fremtræder synligt og let tilgængeligt herunder, at håndsprøjtebatterier er vandfyldte, og vandfyldte slangevinder og øvrigt håndslukningsmateriel er vedligeholdt og efterset iht. gældende regler (1 års interval) Personalet er inden for det seneste år instrueret i Brand- og evakueringsinstruksen, hvor en sådan er krævet.Personalet er instrueret om det maksimale personantal der må gives adgang til lokalet, om ordensreglerne og brugen og placering af brandslukningsmateriellet samt flugtveje. |
| Som ansvarlig for overholdelse af brandsikringsforanstaltningerne, kvitteres hermed for ovenstående nævnte punkter er kontrolleret**Dato og klokkeslæt:** **Navn: Underskrift** ***Underskriften afgives under strafansvar på tro og love*** |