**VÆRKSTEDET I TØNDER**

**REGION SØNDERJYLLAND APV D. 9/6 2020**

Oversigt og handleplaner er udarbejdet på baggrund af de APVskemaer alle afdelinger har udfyldt. APVen er suppleret med en gennemgang af alle afdelinger

**RISIKOVURDERING**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | **KONSEKVENS (K) skadens alvorlighed** | | | | | |
| **RISIKOVURDERING** | | | | **1**  **Ingen / minimal skade** | | | **2**  **Mærkbar skade** | | **3**  **Alvorlig skade** |
| **SANDSYNLIGHED (S) for at komme til skade** | | **1**  **LILLE**  **SANDSYNLIGHED** | | **1**  **Helt ubetydelig risiko** | | | **2**  **Ubetydelig risiko** | | **3**  **Moderat risiko** |
| **2**  **MELLEM**  **SANDSYNLIGHED** | | **2**  **Ubetydelig risiko** | | | **4**  **Moderat risiko** | | **6**  **Betydelig risiko** |
| **3**  **STOR**  **SANDSYNLIGHED** | | **3**  **Moderat risiko** | | | **6**  **Betydelig risiko** | | **9**  **Ekstrem risiko** |
| **SANDSYNLIGHED** | | | **FORKLARING** | | **KONSEKVENS** | | | **FORKLARING** | |
| **1** | **LILLE SANDSYNLIGHED** | | Der vil stort set ikke kunne ske tilskadekomst | | **1** | **INGEN/**  **MINIMAL SKADE** | | Overfladiske skrammer, mindre sår, øjenirritation, hovedpine, oplevelse af stress, oplever sig lettere krænket | |
| **2** | **MELLEM SANDSYNLIGHED** | | Under de givne omstændigheder er det meget lidt sandsynligt at der kan ske tilskadekomst | | **2** | **MÆRKBAR SKADE** | | Flænger, mindre forbrændinger, hjernerystelse, mindre brud, døvhed, hudsygdomme, astma, stress, psykisk træthed, begyndende lavt selvværd | |
| **3** | **STOR SANDSYNLIGHED** | | Under de givne omstændigheder vil der kunne ske en tilskadekomst | | **3** | **ALVORLIG SKADE** | | Død, amputation, større brud, svær forgiftning, livsfarlige skader, arbejdsbetinget livstruende sygdomme, akutte dødelige sygdomme, tab af selvværd | |

| **ARBEJDSMILJØPROBLEM**  **EGENINDSATSEN** | **LØSES SÅDAN** | | **RISIKOVURDERING** | **ANSVARLIG for opgaven** | **SKAL VÆRE LØST** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Medarbejdernes APV skemaer** | **De forhold som medarbejderne har påtalt i de udfyldte APV skemaer er indarbejdet i denne oversigt** | |  |  |  |
| **Logbøger over lovpligtige kørekort og truckcertifikater** | Der skal føres logbøger over de kørekort og truckcertifikater, som de ansatte skal være i besiddelse af i arbejdstiden for lovligt at kunne føre de køretøjer der anvendes til tjenestekørsel.  Truckcertifikater afleveres til lederen, der opbevarer dem under ansættelsen.  Ansatte, der er indblandet i ulykker, og ikke har det lovpligtige kørekort, har ingen forsikringsmæssig dækning.  Ydermere er arbejdsgiveren ansvarlig, når de ansatte udfører opgaver de ikke er berettiget til. | | 4 | Lokal  leder |  |
| **Arbejdsmiljørunderinger** | Der gennemføres fremover systematiske runderinger, hvor arbejdsmiljøet tjeckes af (er en del af arbejdsgiverens kontrolforpligtigelse) | | 4 | Lokal  leder |  |
| **Særlige instruktioner** | Danske Stenhuggerier har lavet et sæt særlige instruktioner i arbejdsmiljøforhold.    De gennemgås med alle ansatte i afdelingen og alle ansatte skriver under på, at de er gennemgået med dem på forsiden.  Er i vores Digitale Arbejdsmiljøhåndbog  [www.miljohuset.dk/arbejdsmiljoinstruktioner/](http://www.miljohuset.dk/arbejdsmiljoinstruktioner/) | | 4 | Lokal  leder |  |
| **Beredskabsplan psykisk førstehjælp** | Danske Stenhuggerier har lavet en beredskabsplan for psykiske førstehjælp, der træder i kraft ved alvorlige arbejdsulykker eller andre traumatiske ting som ansatte kan komme ud for eller være vidne til.  Er i vores Digitale Arbejdsmiljøhåndbog  [www.miljohuset.dk/psykisk-arbejdsmiljo/](http://www.miljohuset.dk/psykisk-arbejdsmiljo/) | | 6 | Lokal  leder |  |
| **Rygepolitik**  **Et billede, der indeholder clipart  Automatisk genereret beskrivelse** | Hos Danske Stenhuggerier må der (lovområde) ikke ryges overalt indendørs eller i vores køretøjer.  Reglen gælder også E-cigaretter.  Overtrædelse medfører en samtale.  Er i vores Digitale Arbejdsmiljøhåndbog [www.miljohuset.dk/politikker-og-beredskabsplaner2/](http://www.miljohuset.dk/politikker-og-beredskabsplaner2/) | | Påbuds og bødeområde | Lokal  leder |  |
| **Tekniske hjælpemidler, stiger og elledninger skal have internt årligt eftersyn**  Relateret billede | Miljøhuset har i forbindelse med runderingen tjecket alle de fremviste hjælpemidler (småmaskiner, stiger og ledninger). De er blevet mærket med Miljøhusets årlige godkendelsesmærke og skal godkendes igen om 1 år.  Tekniske hjælpemidler med hydraulik, hejs eller spil (porte, maskiner med hydrauliske bremser, treben, taljer osv) skal efterses af en særlig sagkyndig (fx en lokal mekaniker). Kvitteringer for eftersyn opbevares af lederen. | | 3 | Lokal  leder |  |
| **Brugsanvisninger på alle maskiner skal samles sammen** | Brugsanvisninger på samtlige maskiner og tekniske hjælpemidler samles sammen og opbevares tilgængeligt for de ansatte | | 1 | Lokal  leder |  |
| **Faremærkede produkter**  De produkter, der har orange faremærker fjernes helt fra arbejdspladsen.  Billedresultat for orange faremÃ¦rker | Det er kun produkter med nedenstående faremærker der er lovlige efter 1/1 2018.  http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/pictograms/explos.gifhttp://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/pictograms/flamme.gifhttp://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/pictograms/rondflam.gifhttp://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/pictograms/bottle.gif  http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/pictograms/acide.gifhttp://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/pictograms/skull.gifhttp://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/pictograms/pollut.jpg | | Påbuds og bødeområde | Lokal  leder |  |
| **Faremærkede produkter**  **Et billede, der indeholder køleskab, indendørs, flaske, skab  Automatisk genereret beskrivelse** | Danske Stenhuggerier har lavet en særlig kemiapv hvor der er en liste over de faremærkede produkter, der er tilladte hos os.  Listen kan du finde i vores håndbog: [www.miljohuset.dk/datablade-vaerksteder/](http://www.miljohuset.dk/datablade-vaerksteder/)  ALLE steder hvor der er faremærkede produkter skal de gennemgås og de, der ikke er på vores liste skal fjernes.  Alle sikkerhedsdatablade finder du også på  <https://www.miljohuset.dk/datablade-vaerksteder/>  Databladene skal altid være kendt og læst af brugeren | |  |  |  |
| **Øjenskyl til kemi** | Når der bruges produkter, der er faremærket med http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/pictograms/acide.gifhttp://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/pictograms/skull.gif skal der være tilstrækkelig øjenskyl til rådighed, så der både er til førstehjælp og i perioden inden en evt lægehjælp eller skadestue kan overtage skylningen.  Øjenskyl skal placeres der hvor der er risiko for at få noget I øjnene.  Hvis der bruges af øjenskylleflaskerne, skal der bestilles en ny, så der i hver boks altid er 2 helt nye. | | 9 | Lokal  leder |  |
| **Øjenskyl til støv**  **Et billede, der indeholder toiletvare  Automatisk genereret beskrivelse** | Ved alle øjenskyllestationer er der også en sprayflaske hvis der kommer støv i øjnene.  Denne spray kan også bruges til sårrens.  Hvis der bruges af den bestilles en ny hos din leder. | | 9 | Lokal  leder |  |
| **Sikkerhedssko** | Hvor der håndteres sten og andre tunge ting, der kan lave skader på fødder, skal der bæres sikkerhedssko | | 6 | Lokal  leder |  |
| **Støjende maskiner** | Ved arbejde med støjende maskiner skal der bæres høreværn | | 4 | Lokal  leder |  |
| **Sikkerhedsbriller** | Hvor der skæres med vinkelsliber eller hvor der arbejdes, så støv, gnister m.v. kan springe op i øjnene, skal der bæres sikkerhedsbriller under arbejdet | | 4 | Lokal  Leder |  |
| **Støv og sandkorn i rummet**  **Et billede, der indeholder clipart  Automatisk genereret beskrivelse** | I de værksteder hvor der er sandkorn og støv i luften skal der bæres ansigtsmaske type P2 | | 4 | Lokal  Leder |  |
| **Løftestropper** | Løftestropper med begyndende revner skal smides ud og der skal skaffes nye efterbehov | | 6 | Lokal leder | 1/8 2020 |
| **Gasslanger** | Gasslangerne tjeckes i forbindelse med brug.  Er der revner i (normalt de hvor slangen er monteret til regulatoren og til brænderen), skal den skiftes – eller det dårlige stykke skæres af og spændebånd monteres tilbage. | | 6 | Alle og Lokal leder | 1/8 2020 |
| **Gasbrænderen**  **Et billede, der indeholder sidder, bord, kasse, orange  Automatisk genereret beskrivelse** | Gasbrænderen skal have en fast plads så tæt på en port til det fri som muligt. Her skal den placeres når værkstedet forlades til fyraften.  Porten skal have et gult skilt udvendig ”gasflasker fjerne ved brand”.  Regulatoren afmonteres efter hvert brug.  Gule gasflasker udfases og udskiftes til letvægtsmodeller. | | 6 | Alle og Lokal leder | 1/8 2020 |
| **Gas og iltflasker**  **Et billede, der indeholder jord, snavset, affald, rodet  Automatisk genereret beskrivelse** | Et billede, der indeholder snavset, affald  Automatisk genereret beskrivelse | De store gas og iltflasker skal altid fastgøres til en væg til fyraften, så de ikke kan vælte. | 6 | Alle og Lokal leder | 1/8 2020 |
| **Børster på sandblæseren**  **Et billede, der indeholder indendørs, snavset, cement  Automatisk genereret beskrivelse** | Sørg altid for, at børsterne er ”tætte”, så der ikke kommer støv ud i lokalet.  Hav altid en ekstra børste klar | | 6 | Alle og Lokal leder | 1/8 2020 |
| **Bænkslibere mangler skærm**  **Et billede, der indeholder tekst, indendørs  Automatisk genereret beskrivelse**  **Et billede, der indeholder tekst  Automatisk genereret beskrivelse**  **Et billede, der indeholder fangst  Automatisk genereret beskrivelse** | Bænksliberen mangler sine skærme. Det udgør en risiko for at få slibestøv og gnister i øjnene.  Over bænksliberen hænges et skilt ”høreværn påbudt” og et par sikkerhedsbriller | | 6 | Alle og Lokal leder | 1/8 2020 |
| **Ledninger gøres lovlige**  **Et billede, der indeholder indendørs, luk  Automatisk genereret beskrivelse** | Den viste ledning er defekt med revner  Alle ledninger gennemgås for lovlige stik hvor stikket ikke kan skilles på midten og der er en kappe rundt om ledningen.  Hvis der er revner eller synlige inderledninger, skal de kasseres | | 6 | Alle og Lokal leder | 1/8 2020 |