|  |
| --- |
| **3 a. KEMIAPV IKAST KIRKECENTER 8/5 2023****scan og se alle sikkerhedsdatabladeDette er APVen over alle vores kemiske produkter.****Alle produkter er godkendt af arbejdsleder og AmR.****Det er kun stoffer, der er på listen, der må købes.** **Må kun bruges af ansatte og frivillige, der er fyldt 18år.** |
| **Arbejdslederen og AmR har ansvaret for at:*** **der kun købes ind efter denne kemiapv, at nye produkter godkendes af leder og AmR, før de købes**
* **sikre at alle ansatte bruger de givne personlige værnemidler**
* **kemiapven og sikkerhedsdatablade er tilgængelige for alle brugere**
 |
| **FÅR DU NOGET I ØJNENE SKAL DU BRUGE VORES** **1HÅNDSBETJENTE ØJENSKYL I 15 MINUTTER (den skal tømmes helt)****ER FAREMÆRKET****eller** http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/pictograms/acide.gif **skal du søge læge omgående efter skylning****Fjern kontaktlinser før øjenskyl og brug altid briller ved risiko for stænk i øjnene** |

|  |
| --- |
| **INSTRUKTION I BRUG:*** **Læs altid sikkerhedsdatablade på produkter du ikke kender**
* **Vær opmærksom på særlige regler ved brug og opbevaring**
* **Vær opmærksom på stænk når du hælder om til fx spand**
* **Brug kun produktet til de ting det er beregnet til**
* **Brug altid de foreskrevne værnemidler**

**EPOXY OG ISOCYANATER****VORES SÆRLIGE INSTRUKTION SKAL FØLGES VED BRUG AF EPOXY OG ISOCYANATER*** **Brug altid briller ved risiko for stænk**
* **Vask hænder efter brug og før pauser**
* **Særlige regler skal overholdes**
* **Følg doseringsanvisninger**
* **Opbevar altid:Tørt og Frostfrit**

**RISIKOVURDERINGEN SKER SÅDAN:****I risikomodellen finder du det værste faremærke produktet har****Har et produkt flere faremærker, skal de tælles med****Risikoen kan sænkes ved at finde et mindre farligt produkt****I original emballageOprejst under hovedhøjdeIkke sammen med fødevarer** |
|  **SÆRLIG INSTRUKTION I BRUG AF PRODUKTER MED**  **Ved kortvarig brug skal bar hud på hænder og arme også tildækkes** **Handsker, sikkerhedsbriller og FFP2 masker skal altid bruges****Gravide må ikke bruge produkter med dette faremærke** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Faremærker, der angiver risikoen ved brug** | **Sikkerhedsudstyr****SKAL ALTID BRUGES** |
| Et billede, der indeholder tekst, clipart  Automatisk genereret beskrivelse | http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/pictograms/acide.gif | Et billede, der indeholder tekst, clipart  Automatisk genereret beskrivelse | http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/pictograms/skull.gif | http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/pictograms/flamme.gif | http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/pictograms/rondflam.gif | http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/pictograms/pollut.jpg | http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/pictograms/explos.gif | http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/pictograms/bottle.gif | Et billede, der indeholder tegning, værelse  Automatisk genereret beskrivelse | Et billede, der indeholder tegning  Automatisk genereret beskrivelse |  |  |  |
| **Sund****heds-fare** | **Ætsen****de** | **Kronisk sund-heds****fare** | **Akut giftig** | **Brand-nærende** | **Brand-farlig** | **Miljø-fare** | **Eksplosiv** | **Gasserunder mtryk** | **Briller påbudt** | **Handske påbudt** | **Maske påbudt** | **Heldragt****påbudt** | **112 Ildslukker** |

| **Produktnavn****Producent** | **Produktet bruges til** | **Sikker-heds-datablad****dato** | **Faremærke** | **Værnemidler og sikkerhedsudstyr****SKAL ALTID BRUGES** |  | **KIRKECENTER** | **R****I****S****I****K****O** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Afspændingsmiddel Linds |  | 4/2 2020 | Et billede, der indeholder tekst, clipart  Automatisk genereret beskrivelse  | Et billede, der indeholder tegning  Automatisk genereret beskrivelse Et billede, der indeholder tegning, værelse  Automatisk genereret beskrivelse  |  | X | **2** |
| Air spongeLinds |  | 6/10 2021 | Et billede, der indeholder tekst, clipart  Automatisk genereret beskrivelse  | Et billede, der indeholder tegning  Automatisk genereret beskrivelse Et billede, der indeholder tegning, værelse  Automatisk genereret beskrivelse |  | X | **2** |
| AlcogelApoteket |  | 30/6 2020 | Et billede, der indeholder tekst, clipart  Automatisk genereret beskrivelse http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/pictograms/flamme.gif  |   |  | X | **3** |
| AristonKiehl |  | 2021 |  |  |  | X | **1** |
| Bistro Powder cleanerNovadan |  | 26/4 2021 | http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/pictograms/acide.gif  | Et billede, der indeholder tegning, værelse  Automatisk genereret beskrivelse  |  | X | **3** |
| CB 100Bio Cirkle |  | 12/6 2019 |  | Et billede, der indeholder tegning  Automatisk genereret beskrivelse Et billede, der indeholder tegning, værelse  Automatisk genereret beskrivelse |  | X | **1** |
| Dopomat BrillantKiehl |  | 11/3 2020 |  |  |  | X | **1** |
| Econa KoncentratKiehl |  | 11/3 2020 |  |  |  | X | **1** |
| HånddesinfektionLinds |  | 19/4 2020 | Et billede, der indeholder tekst, clipart  Automatisk genereret beskrivelse http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/pictograms/flamme.gif  | Et billede, der indeholder tegning, værelse  Automatisk genereret beskrivelse   |  | X | **3** |
| Håndsprit Borup |  | 19/1 2023 | http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/pictograms/flamme.gif  |   |  | X | **2** |
| Lime PowderNovadan |  | 10/8 2021 | Et billede, der indeholder tekst, clipart  Automatisk genereret beskrivelse  | Et billede, der indeholder tegning  Automatisk genereret beskrivelse Et billede, der indeholder tegning, værelse  Automatisk genereret beskrivelse |  | X | **2** |
| LinogonLinds |  | 21/6 2016 |  |   |  | X | **1** |
| LinoxolToiletrensLinds |  | 2/3 2018 |  | Et billede, der indeholder tegning  Automatisk genereret beskrivelse  |  | X | **1** |
| MinuskalkNopa Nordic |  | 26/1 2022 | http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/pictograms/acide.gif  | Et billede, der indeholder tegning  Automatisk genereret beskrivelse  |  | X | **3** |
| Neophos maskinrensNeophos |  | 16/12 2022 | http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/pictograms/acide.gif  | Et billede, der indeholder tegning  Automatisk genereret beskrivelse Et billede, der indeholder tegning, værelse  Automatisk genereret beskrivelse |  | X | **3** |
| OpvaskemiddelSalling |  | 6/6 2022 | Et billede, der indeholder tekst, clipart  Automatisk genereret beskrivelse  | Et billede, der indeholder tegning  Automatisk genereret beskrivelse Et billede, der indeholder tegning, værelse  Automatisk genereret beskrivelse |  | X | **2** |
| OpvaskepulverLinds |  | 23/11 2022 | Et billede, der indeholder tekst, clipart  Automatisk genereret beskrivelse  | Et billede, der indeholder tegning  Automatisk genereret beskrivelse Et billede, der indeholder tegning, værelse  Automatisk genereret beskrivelse |  | X | **2** |
| Ovn og grillrensSterling |  | 8/6 2022 | Et billede, der indeholder tekst, clipart  Automatisk genereret beskrivelse http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/pictograms/acide.gif http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/pictograms/flamme.gif  | Et billede, der indeholder tegning  Automatisk genereret beskrivelse Et billede, der indeholder tegning, værelse  Automatisk genereret beskrivelse   |  | X | **5** |
| Prisma Steinprotektor |  | 12/12 2022 |  |  |  | X | **1** |
| Probat natursæbeUnilever |  | 22/2 2022 |  | Et billede, der indeholder tegning  Automatisk genereret beskrivelse Et billede, der indeholder tegning, værelse  Automatisk genereret beskrivelse |  | X | **1** |
| SanEco-Konzentrat |  | 30/1 2020 | http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/pictograms/acide.gif  | Et billede, der indeholder tegning  Automatisk genereret beskrivelse Et billede, der indeholder tegning, værelse  Automatisk genereret beskrivelse |  | X | **3** |
| SkurecremeRema |  | 9/2 2023 |  |  |  | X | **1** |
| KogepladerensSterling |  | 376 2022 | http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/pictograms/pollut.jpg  | Et billede, der indeholder tegning  Automatisk genereret beskrivelse  |  | X | **2** |
| Suma RinseOpvaskDiversey |  | 31/3 2023 |  |  |  | X | **1** |
| Suma SuperDiversey |  | 26/7 2020 | http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/pictograms/acide.gif  | Et billede, der indeholder tegning  Automatisk genereret beskrivelse Et billede, der indeholder tegning, værelse  Automatisk genereret beskrivelse |  | x | **3** |
| x Vanish Oxi Action Pletfjerner |  | 30/4 2015 | Et billede, der indeholder tekst, clipart  Automatisk genereret beskrivelse  | Et billede, der indeholder tegning  Automatisk genereret beskrivelse Et billede, der indeholder tegning, værelse  Automatisk genereret beskrivelse |  | X | **2** |
| Wc RensMr. Strong |  | 22/6 2022 | Et billede, der indeholder tekst, clipart  Automatisk genereret beskrivelse  | Et billede, der indeholder tegning  Automatisk genereret beskrivelse Et billede, der indeholder tegning, værelse  Automatisk genereret beskrivelse |  | X | **2** |
| Wood soapWood care |  | 10/3 2021 |  | Et billede, der indeholder tegning  Automatisk genereret beskrivelse Et billede, der indeholder tegning, værelse  Automatisk genereret beskrivelse |  | X | **1** |
| Øjenskyl kemiHelpCare | Kemi i øjnene | 05 2017 |  |  |  | X | **1** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **RISIKOVURDE-RINGSMODEL** |  | **KONSEKVENS (K) skadens alvorlighed** |
| **1** **INGEN/MINIMAL SKADE** | **2****MÆRKBAR SKADE**  | **3****ALVORLIG SKADE** |
| **PRODUKTERNE** |  | **Overvejende Klartilbrug (KTB) produkter** | **Ingen KTB produkter** | **Store risikoer for stænk og indånding** |
| **FAREMÆRKER** |  | **Datablad er ajourført****SDBs forskrifter følges nøje** | **Datablade er mangelfulde eller for gamle** | **Datablad mangler helt eller er ikke til stede for ansatte** |
| **VÆRNEMIDLER** |  | **Et billede, der indeholder tegning, værelse  Automatisk genereret beskrivelseEt billede, der indeholder tegning  Automatisk genereret beskrivelse****Værnemidler bruges altid** | **Et billede, der indeholder tegning, værelse  Automatisk genereret beskrivelseEt billede, der indeholder tegning  Automatisk genereret beskrivelse****Værnemidler bruges sjældent** | **Et billede, der indeholder tegning, værelse  Automatisk genereret beskrivelse  Et billede, der indeholder tegning  Automatisk genereret beskrivelse**  **Værnemidler bruges aldrig** |
| **ØJENSKYL** |  |  **1 håndsbetjent øjenskyl indenfor 5 sek.****2 x 15min øjenskyllevæske til rådighed** |  **1 håndsbetjent øjenskyl indenfor 10 sek.****2 x 15min øjenskyllevæske til rådighed** |  **Kun 2 håndsbetjent** **øjenskyl** **længere væk end 20 sek.****Mindre end 2 x 15min** |
| **1-3.** **LILLE** **SANDSYNLIGHED****FOR TILSKADEKOMST** | **Ingen fare-mær-ker** | **1 Helt ubetydelig risiko**Stort set ingen gener  | **2 Ubetydelig risiko**Forbigående hudsygdomme, astma, hovedpine | **3 Moderat risiko**Lettere hud og øjenirritationLet hovedpine |
| **2 – 6.** **MELLEM SANDSYNLIGHED****FOR TILSKADEKOMST** | **2 – 6.** | **2 Ubetydelig risiko**Irritation af øjne og hudForbigående gener | **4 Moderat risiko**Hudsygdomme, AstmaHovedpine | **6 Betydelig risiko**Øjenskader, Luftvejsskader,Sløvhed, Svimmelhed  |
| **2 – 6.****Brandnærende logo faresymboler** | Transport helt lovligOpbevaring helt lovligOpbevares udendørs i godkendt skabGasslanger tjekkes før brug og min. 1 il x årligt er til rådighed Brandfare er skiltet udendørs | Transport helt lovligOpbevaring helt lovligOpbevares indendørs i egen brandsektionGasslanger m.v. tjekkes 1 x årligtforkert slukningsudstyr Brandfare er skiltet udendørs | Transporteres ulovligtOpbevares ulovligtOpbevares indendørsGasslanger m.v. tjekkes ikke 1 x årligt manglende slukningsudstyrBrandfare er IKKE skiltet udendørs |
| **2 – 6.**http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/pictograms/pollut.jpg | Kemiopsamling (fx kattegrus) er til rådighed | KemiopsamlingEr forkert eller mangler | Kemiopsamling er IKKE til rådighed |
| **2 – 6.**http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/pictograms/bottle.gif | gas over 11kg er fæsnet til vægGas er skiltet udendørs | gas over 11kg er placeret væk fra fæstning til vægGas er skiltet udendørs | gas over 11kg er IKKE fæsnet til vægGas er IKKE skiltet udendørs |
| **2 – 6.**Et billede, der indeholder tekst, clipart  Automatisk genereret beskrivelse | Øjne kan skylles i 15 minutter og til læge omgående | Øjne kan skylles i 15 minutter | Øjne kan IKKE skylles i 15 minutter |
| **3 – 9.** **STOR SANDSYNLIGHED****FOR TILSKADEKOMST****PRODUKTERNE ER SÆRLIGT FARLIGE** | **3 – 9.**  | **3 Moderat risiko** Bruges kun kortvarigt | **6 Betydelig risiko** Bruges i kortere perioder | **9 Ekstrem risiko**Bruges meget |
| http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/pictograms/acide.gif | Moderat risiko for varige skaderØjne kan skylles i 15 minutter og til læge omgående | Synsnedsættelse Alvorlige hudskaderØjne kan skylles i 15 minutter | Tab af syn VansirØjne kan IKKE skylles i 15 minutter |
| Et billede, der indeholder tekst, clipart  Automatisk genereret beskrivelse | Allergiske anfaldLungeskaderSærlig instruktion er kendt | Allergi, OrganskaderReproduktionsskader, KræftMangelfuld instruktion | Varig allergi, OrganskaderReproduktionsskade, KræftMangelende instruktion |
| http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/pictograms/skull.gif | Akutte giftig anfaldHeldragt, maske og briller bruges altid | Akut farlige forgiftningsanfaldHeldragt, maske og briller bruges sjældent | Livstruende forgiftningHeldragt, maske og briller bruges aldrig |
| **EPO-XY** | Særlig epoxyinstruktion skal følges | Særlig epoxyinstruktion er mangelfuld | Særlig epoxyinstruktion findes ikke |

**3 f. INSTRUKTION I BRUG AF ØJENSKYL, MASKE OG BRILLER**

|  |  |
| --- | --- |
| **ØJENSKYL** **TIL KEMISKE PRODUKTER****Et billede, der indeholder tekst  Automatisk genereret beskrivelse** | **Får du kemi i øjnene**, skal du bruge dette øjenskyl og altid skylle i mindst15 minutter **og du skal** starte skylningen af øjet med det samme, gerne indenfor få sekunder. **RAM ØJET PRÆCIST**. Det kræver, at øjet holdes vidt åbent under skylningen, som sikrer, at de farlige stoffer skylles væk - hurtigt og effektivt. **SKYL LÆNGE**. Det er meget vigtigt at skylle længe og i mindst 15 minutter.Det er nemt at bruge: stå oprejst med hovedet bøjet let forover, stik beslaget ind i øjet og tryk på det.Det skyller med en let tåge og der er til 15 minutter i hver flaske og du kan skylle begge øjne samtidig.Er der disse to faremærker Et billede, der indeholder tekst, clipart  Automatisk genereret beskrivelse http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/pictograms/acide.gif på produktet du får i øjnene, SKAL du udover at skylle i 15minutter søge skadestue omgående.Bruger du af flasken, skal du fortælle det til din nærmeste leder, der bestiller en ny, så der altid er til begge øjne. |
| **ØJENSKYL** **TIL STØV OG TIL SÅRRENS****Et billede, der indeholder tekst, indendørs  Automatisk genereret beskrivelse** | **Får du støv** eller andre fremmedlegemer i øjnene skal du bruge denne øjenskyl.Den kan også effektivt kan bruges til **sårrens.** |
| **BRUG AF MASKE OG BRILLER** Et billede, der indeholder tegning, værelse  Automatisk genereret beskrivelse  | **Der skal altid bruges maske når:*** der håndteres/omhældes kemikalier, der kan stænke/sprøjte i øjnene
* du færdes i lokaler med mistanke om skimmel
* du arbejder med stærkt støvende materiale

FFP2 masker kan bruges mod sundhedsskadeligt og giftigt støv og beskytter alene mod faste partikler og væskeformige aerosoler. Filtret skal være afprøvet efter EN149:2001 og være CE mærketMaskerne er et personligt værnemiddel |
| **Beskyttelsesbriller**Brillerne skal bruges ved håndtering og omhældning af langt de fleste kemikalier, hvor der er risiko for at det kan stænke/sprøjte i øjneneDe kan også bruges ved betjening af småmaskiner fx en slibemaskine eller hvor der i øvrigt springer gnister, støv eller andet skidt op i øjnene. |

 **ALLE DE VISTE ØJENSKYL OG VÆRNEMIDLER KAN KØBES HOS Miljøhuset**